**Proiect Telefonie si Sisteme de Comutatie a Fluxurilor Media**

Orașele pentru care s-a proiectat reteaua radio, cu coordonatele introduse in aplicatie:

O imagine care conține text

Descriere generată automat

Harta din aplicatie:O imagine care conține exterior, piatră

Descriere generată automat

1. Numarul statiilor
2. statii, din care 2 de transmisie si doua de rebrodcast.

O imagine care conține exterior, natură

Descriere generată automat

1. Nivelul acoperirii realizate

O imagine care conține hartă

Descriere generată automat

1. Inaltimea medie a antenei pe diferite azimuturi



HAAT Sacele: -160.68m


HAAT Purcareni:-184.52m

HAAT Repetor 1:-61.56m

HAAT Repetor 2:-85.96m

1. Vizibilitatea intre stati





1. Coordonatele statiilor

O imagine care conține text

Descriere generată automat

O imagine care conține text

Descriere generată automat


O imagine care conține text


Descriere generată automat


O imagine care conține text


Descriere generată automat

1. Orizontul vizibil din statiile proiectate









1. Acoperirea realizata de fiecare statie

Acoperirea realizata de statia din Sacele

O imagine care conține hartă

Descriere generată automat

Acoperirea realizata de statia de rebroadcast 1

O imagine care conține hartă

Descriere generată automat

Acoperirea realizata de statia de rebroadcast 1

O imagine care conține hartă

Descriere generată automat

Acoperirea realizata de statia din Purcareni

O imagine care conține hartă

Descriere generată automat

1. Inaltimea minima a antenelor

Toate statile pot avea minim 0.5 m ca inaltime, dar aia inseamna ca exista zone care nu au receptie.

1. Puterea minima la emisie a statiilor

